|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr biuletynu** | **Szybowce objęte biuletynem** | **Treść biuletynu** | **Tryb wprowadzenia** | **Uwagi** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 1. | Biuletyn zmian Nr 10/SZD-24C  /1962/ | Szybowce SZD-24C Foka o nr fabr.:  W-144, W-146, W-147,  W-148, W-151, W-153. | Wymiana sterownicy | Natychmiast po otrzymaniu biuletynu | TYLKO POLSKA I NIEMIECKA WERSJA JĘZYKOWA |
| 2. | Biuletyn zmian Nr  12/SZD-24C  /1962/ | Wszystkie szybowce SZD-24C | Zastąpienie gumowego pokrycia szczeliny lotkowej na konstrukcję sklejkową. | Wg uznania użytkownika |  |
| 3. | Biuletyn zmian Nr 35 SZD-24C Foka  /niem. i Nr 11/SZD-24C/  /1961/ | Wszystkie szybowce SZD-24C Foka do nr fabr. W-162 włącznie | Wzmocnienie listwy o przekroju trapezowym tylnej, dolnej partii kadłuba /wzdłuż dolnej podłużnicy/. | Natychmiast | TYLKO POLSKA I NIEMIECKA WERSJA JĘZYKOWA |
| 4. | Biuletyn zmian Nr 43 SZD-24C Foka  /niem. i ang. Nr 13/SZD-24C Foka/  /1964/ | Wszystkie szybowce SZD-24C Foka | Dotyczy nakrętek przegubów kulowych w sterownicy /sprawa kasowania luzów – dodatkowe nacięcia na nakrętce/. | Wprowadzić w toku eksploatacji |  |
| 5. | Biuletyn zmian Nr 44  /1964/ | Wszystkie szybowce SZD-24C Foka do W-213 włącznie | Dotyczy przedniego zawieszenia statecznika wysokości /okucia na dźwigarku/. | Wg uznania użytkownika |  |
| 6. | Biuletyn zmian Nr 49  /niem. i ang. Nr 14/SZD-24C Foka/  /1964/ | Wszystkie szybowce SZD-24C Foka | 1. Dwóch szt. szybkorozłącznych popychaczy specjalnych napędu lotek w kadłubie /patrz Fig.11 szczegół D “Instrukcja Użytkowania”/. 2. Jednej szt. Szybkorozłącznego popychacza specjalnego napędu steru wysokości w kadłubie /patrz Fig. 10 szczegół C „Instrukcja Użytkowania”/. | Natychmiast |  |
| 7. | Biuletyn zmian Nr 54  /1965/ | Wszystkie szybowce SZD-24 A, B, C Foka i SZD-24-4A Foka 4 | Zmiany w zawieszeniach pedałów /otworki smarowe/. | Wprowadzić w remoncie głównym |  |
| 8. | Biuletyn zmian Nr 57  /1967/ | Dotyczy szybowców 24C Foka | Instrukcja Użytkowania w Locie, wyd. 30.11.61 – dodano podpunkt 9 w pkt. 23.1 o konserwacji elementów sterownicy. | Natychmiast |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 9. | Biuletyn zmian Nr 59  /1967/ | Wszystkie szybowce SZD-24 A, B, C Foka i SZD-24-4A Foka 4, na których omawiane zmiany nie zostały wprowadzone | 1. Dotyczy zamka awaryjnego otwierania kabiny. | 1. W toku eksploatacji | SZD-24 A B C  i SZD-24-4A |
| 1. Wręgi od Nr 14 do 19 włącznie. | 1. W remoncie głównym |
| 1. Wahacz płozy przedniej. | 1. W toku eksploatacji |
| 1. Amortyzacja płozy przedniej. | 1. W remoncie głównym |
| 1. Oparcie głowy pilota. | 1. W toku eksploatacji |
| 1. Trwałość płyt brzegowych skrzydła. | 1. W toku eksploatacji |
| 1. Usprawnienie montażu i demontażu usterzenia wysokości. | 1. W toku eksploatacji |
| 1. Bezpiecznik /zabezp. przed obrotem/ pokrętła rozpierającego sworznie przednie nośne. | 1. W remoncie głównym | Tylko SZD-24C „Foka C” |
| 10. | Biuletyn Nr BE-002/75  Foka 24-C  Foka 24-4A  Foka 5  Cobra 15 | Wszystkie szybowce Foka 24-C, Foka 24-4A, Foka 5 i Cobra 15 z drewnianymi lotkami | Kontrola zamocowania ciężarków wyważających lotki. | Wprowadzić przy najbliższym przeglądzie 100-godz. |  |
| 11. | Biuletyn Nr BE-004/72 Foka 4 | Wszystkie szybowce SZD-24-4A Foka 4 użytkowane przez Zach. Niemcy | Zmiana warunków użytkowania szybowców dla Zach. Niemiec. | Wg wymagań Zach. Niemiec | TYLKO POLSKA I NIEMIECKA WERSJA JĘZYKOWA |
| 12. | Biuletyn Nr BE-005/75  Foka 4 | Wszystkie szybowce SZD-24-4A Foka 4 | Wprowadzenie załącznika Nr 1 do IOT obejmującego poszerzone przeglądy okresowe szybowców. | Na bieżąco |  |
| 13. | Biuletyn Nr BE-06/4A/80 Foka 4 | Wszystkie szybowce SZD-24-4A Foka 4 | Zmiana resursów międzynaprawczych i dalszego użytkowania. | Na bieżąco wg uznania użytkownika |  |
| 14. | Biuletyn Nr BI-007/83 Foka | Wszystkie szybowce SZD-24 A, B, C Foka i SZD-24-4A Foka 4 | Informacja o wydanych do dnia 31.05.83 biuletynach. | Traktować jako informację |  |
| 15. | Biuletyn Nr BE-008/85  Foka C | Wszystkie szybowce SZD-24C Foka | Ujednolicenie sposobu i zakresu wykonywania przeglądów okresowych dla szybowców SZD-24C Foka C w oparciu o dane Biuletynowe szybowców SZD-24-4A Foka 4 | Wg uznania użytkownika |  |
| 16. | Biuletyn Nr BE-009/24/2016  SZD-24C Foka,SZD-24-4A Foka 4 | Wszystkie egzemplarze znajdujące się w bieżącej eksploatacji | Warunki dalszej eksploatacji | Natychmiast po otrzymaniu biuletynu |  |